**ANEXO IV DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Código** | **Descrição** | **Unid.** | | **Quant.** | **Preço Unit. (R$)** | **Preço Total (R$)** | |
| **1.    Serviços Técnico-Profissionais/Despesas Legais/Taxas** | | | | | | | | |
| 1.1 | CREA-DF | ART DO CONTRATO | UN | | 1,0 |  |  | |
| **Subtotal 1. Serviços Técnico-Profissionais/Despesas Legais/Taxas** | | | | | | |  | |
| **2. Serviços Preliminares/Proteção e Sinalização/Demolição/Demolição Convencional** | | | | | | | | |
| 2.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N. 22\*, ADESIVADA, DE \*2,0 X 1,125\* M | M2 | | 1,5 |  |  | |
| 2.2 | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF\_11/2017 | M | | 1,30 |  |  | |
| 2.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | M3 | | 0,53 |  |  | |
| 2.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | M2 | | 185,00 |  |  | |
| 2.5 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | M2 | | 2,85 |  |  | |
| 2.6 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF\_05/2015 | UN | | 7,00 |  |  | |
| 2.7 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | | 1,78 |  |  | |
| 2.8 | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF\_05/2015 | M | | 1,24 |  |  | |
| 2.9 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 | M | | 4,30 |  |  | |
| 2.10 | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF\_05/2015 | M | | 3,41 |  |  | |
| 2.11 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | | 12,00 |  |  | |
| 2.12 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | | 16,00 |  |  | |
| 2.13 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | | 12,00 |  |  | |
| 2.14 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | | 40,00 |  |  | |
| 2.15 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | M2 | | 2,00 |  |  | |
| 2.16 | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | | 50,00 |  |  | |
| 2.17 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | UN | | 12,00 |  |  | |
| **Subtotal 2. Serviços Preliminares/Proteção e Sinalização/Demolição/Demolição Convencional** | | | | | | |  | |
| **3. Arquitetura e Elementos/Construção/Pintura/Revestimentos Parede/Piso/Marmoraria/Vidraçaria/Marcenaria** | | | | | | | | |
| 3.1 | 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 | M2 | | 4,87 |  |  | |
| 3.2 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF\_06/2014 | M2 | | 57,00 |  |  | |
| 3.3 | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF\_08/2019 | M3 | | 0,04 |  |  | |
| 3.4 | 88493 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 | M2 | | 11,00 |  |  | |
| 3.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 | M2 | | 11,00 |  |  | |
| 3.6 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 | M2 | | 11,00 |  |  | |
| 3.7 | CPU-030 | PINTURA COM EFEITO DE CONCRETO APARENTE NO PILAR | M2 | | 13,00 |  |  | |
| 3.8 | CPU-001 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PRETO PARA PAREDES INTERNAS - MEIA ALTURA | M2 | | 8,73 |  |  | |
| 3.9 | CPU-002 | ASSENTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO AMADEIRADO | M2 | | 57,00 |  |  | |
| 3.10 | CPU-003 | ASSENTAMENTO DE PORCELANATO CINZA (60 X 60 CM) NA PAREDE, COM SUPERFÍCIE ACETINADA E ACABAMENTO DE BORDA RETIFICADO | M2 | | 120,00 |  |  | |
| 3.11 | CPU-010 | BANCADA DE GRANITO PRETO COM ABERTURA CIRCULAR DE 20cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 2,00 |  |  | |
| 3.12 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020 | M | | 1,80 |  |  | |
| 3.13 | COT-009 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM VIDRO TEMPERADO 8mm COM PINTURA BRANCA E FECHADURA NAS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 1,00 |  |  | |
| 3.14 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | | 9,24 |  |  | |
| 3.15 | CPU-014 | PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | | 6,00 |  |  | |
| 3.16 | COT-008 | MARCENARIA (BANCOS E ARMÁRIOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 2,00 |  |  | |
| 3.17 | COT-011 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SÓLIDA REVESTIDA COM LAMINADO NA TONALIDADE CINZA COM MOLA AÉREA, MAÇANETA E DOBRADIÇAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 2,00 |  |  | |
| 3.18 | COT-014 | PORTA ARTICULADA (CAMARÃO) EM MDF COM LAMINADO NA TONALIDADE CINZA COM PUXADOR, FECHADURA E DOBRADIÇAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 2,00 |  |  | |
| 3.19 | CPU-029 | PRATELEIRAS 60X25cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 6,00 |  |  | |
| **Subtotal 3. Arquitetura e Elementos/Construção/Pintura/Revestimentos Parede/Piso/Marmoraria/Vidraçaria/Marcenaria** | | | | | | |  | |
| **4.   Instalações Hidráulicas e Sanitárias/Água Fria/Tubulações, Conexões, Acessórios e Outros/Louças, Acessórios, Metais Sanitários e Outros** | | | | | | | | |
| 4.1 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | M | | 4,30 |  |  | |
| 4.2 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 | M | | 4,22 |  |  | |
| 4.3 | CPU-025 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.4 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 | UN | | 4,00 |  |  | |
| 4.5 | CPU-026 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.6 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.7 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 | UN | | 8,00 |  |  | |
| 4.8 | CPU-035 | VÁLVULA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ALTA PRESSÃO COM ACIONAMENTO MANUAL HIDROMECÂNICO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; REF: PRESSMATIC - DOCOL (Cód. 17120406) OU EQUIVALENTE | UN | | 6,00 |  |  | |
| 4.9 | CPU-032 | CONJUNTO DE REPARO P/VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; REF: HYDRA OU EQUIVALENTE | UN | | 6,00 |  |  | |
| 4.10 | CPU-033 | CONJUNTO DE REPARO P/VÁLVULA DE DESCARGA DO MICTÓRIO, INCLUSIVE ACABAMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; REF: DECA OU EQUIVALENTE | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.11 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 6,00 |  |  | |
| 4.12 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.13 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 4,00 |  |  | |
| 4.14 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 4,00 |  |  | |
| 4.15 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 4,00 |  |  | |
| 4.16 | CPU-006 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 6,00 |  |  | |
| 4.17 | CPU-007 | BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.18 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.19 | CPU-011 | TORNEIRA COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 8,00 |  |  | |
| 4.20 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 8,00 |  |  | |
| 4.21 | CPU-008 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 8,00 |  |  | |
| 4.22 | CPU-009 | SIFÃO ARTICULADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.23 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.24 | CPU-012 | DISPENSER DE TOALHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 4,00 |  |  | |
| 4.25 | CPU-013 | DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO (PAPELEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 6,00 |  |  | |
| 4.26 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.27 | CPU-034 | DISPENSADOR DE MESA PARA SABONETE E DETERGENTE DE PRESSÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 8,00 |  |  | |
| 4.28 | CPU-016 | CABIDE PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 18,00 |  |  | |
| 4.29 | CPU-004 | RALO LINEAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 6,00 |  |  | |
| 4.30 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.31 | CPU-026 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | UN | | 6,00 |  |  | |
| 4.32 | CPU-028 | GRELHA INOX ROTATIVA QUADRA 15X15 CM C/ CAIXILHO, FORNECIDO E INSTALADO EM RALO SIFONADO | UN | | 3,00 |  |  | |
| 4.33 | CPU-005 | DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 2,00 |  |  | |
| 4.34 | CPU-036 | ALARME BANHEIRO PCD SETORIZADO AUDIOVISUAL SEM FIO. REF: PROFLUX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 6,00 |  |  | |
| 4.35 | CPU-037 | DUCHA/CHUVEIRO ELETRICO MULTITEMPERATURA CORPO PLASTICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 6,00 |  |  | |
| 4.36 | CPU-038 | TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 2,00 |  |  | |
| **Subtotal 4. Instalações Hidráulicas e Sanitárias/Água Fria/Tubulações, Conexões, Acessórios e Outros/Louças, Acessórios, Metais Sanitários e Outros** | | | | | | |  | |
| **5.   Instalações Elétricas e Eletrônicas/Instalações Elétricas/Iluminação e Tomadas** | | | | | | | | |
| 5.1 | CPU-015 | LUMINÁRIA PLAFON SMART LED SOBREPOR 36W - DIMENSÃO 120CM X 15CM, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | UN | 10,00 |  |  | |
| 5.2 | CPU-031 | PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | M | 3,58 |  |  | |
| 5.3 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | UN | 6,00 |  |  | |
| 5.4 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | UN | 4,00 |  |  | |
| 5.5 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | M | 1,78 |  |  | |
| 5.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | UN | 2,00 |  |  | |
| 5.7 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | UN | 5,00 |  |  | |
| 5.8 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | UN | 4,00 |  |  | |
| 5.9 | CPU-017 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | M | 29,81 |  |  | |
| 5.10 | CPU-018 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | M | 29,81 |  |  | |
| 5.11 | CPU-019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | M | 29,81 |  |  | |
| 5.12 | CPU-020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | M | 28,03 |  |  | |
| 5.13 | CPU-021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | M | 28,03 |  |  | |
| 5.14 | CPU-022 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | | M | 28,03 |  |  | |
| 5.15 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 | | M | 56,06 |  |  | |
| 5.16 | CPU-027 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | UN | 4,00 |  |  | |
| 5.17 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | | UN | 6,00 |  |  | |
| 5.18 | CPU-023 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | M | 5,20 |  |  | |
| 5.19 | CPU-024 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | M | 3,70 |  |  | |
| **Subtotal 5. Instalações Elétricas e Eletrônicas/Instalações Elétricas/Iluminação e Tomadas** | | | | | | |  | |
| **6.   Serviços Complementares/Limpeza de Obras** | | | | | | | | |
| 6.1 | COT-001 | CAÇAMBA PARA ENTULHO 5 M³ (8.000 KG) INCLUINDO TAXA DE DEPOSIÇÃO FINAL | UN | | 4,00 |  |  | |
| 6.2 | CPU-039 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | MÊS | | 1,00 |  |  | |
| **Subtotal 6. Serviços Complementares/Limpeza de Obras** | | | | | | |  | |
| **Total de Custos Diretos (A)** | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **7. BDI - Composição** | | | | | | | | |
| 7.1 | Despesas Indiretas | Administração Central |  | | | | | |
| Seguros + Garantias |  | | | | | |
| Riscos |  | | | | | |
| Despesas Financeiras |  | | | | | |
| **Total** |  | | | | | |
| 7.2 | Tributos | COFINS |  | | | | | |
| PIS |  | | | | | |
| ISS |  | | | | | |
| Contribuição previdenciária sobre receita bruta |  | | | | | |
| **Total** |  | | | | | |
| 7.3 | Bonificação | Lucro |  | | | | | |
| **TOTAL BDI** | | |  | | | | | |
| **Total BDI (B)** | | | | | | |  | |
| **TOTAL GERAL (A + B)** | | | | | | |  | |

**Valor total por extenso**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Observação 1:** Da proposta deverão constar todos os dados do Item 7.5 do Edital.

**Observação 2:** Na formação do preço das propostas dos licitantes, não poderão ser utilizados custos unitários superiores aos custos unitários de referência e o preço global somente igual ou menor do que o preço de referência.

**Observação 3:** Para a cotação dos valores definidos no BDI, deverão ser observadas as orientações contidas nos Acórdãos nºs 2369/2011 e 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU.